- Máy keysight: hỗ trợ phát, thu ở port1, port2 (các port khác tìm hiểu thêm sau)

- Máy aritsu: công suất phát tối đa ở băng tần 5G: port1 = port2 = -18dBm, port3 = port4 = -10;

ở băng tần 2G cả bốn port đều được 0dBm